県道板付牛頸筑紫野線道路排水設備点検整備業務委託特記仕様書

（適用）
第1条 この仕様書は、県が発注する県道板付牛頸筑紫野線大佐野アンダ－の道路排水
設備に係る点検整備業務（以下「業務」という。）に適用する。
　
（目的）
第2条 本業務は、福岡県那珂県土整備事務所（以下「甲」という。）が管理する大佐
野アンダ－に設置された道路排水設備を維持し、障害発生の予防を図る事を目
的とする。

（委託業務）
第３条　甲は、本業務を請負者（以下「乙」という。）に委託し、乙はこれを受注する。
２　乙は、業務を本特記仕様書により実施するものとする。

（点検場所及び対象設備）
第４条　県道板付牛頸筑紫野線　　太宰府市大佐野　地内
大佐野アンダ－
・水中ポンプ（φ４００）　　　　　　　　　２台
・自家発電設備（１２５ｋＶＡ×７５ｄｂ）　１台

（点検回数及び期間）
第５条　業務の履行期間は、契約日から令和１３年３月３１日までとする。
２　点検回数
年１回
３　乙は、点検整備に当たって、点検整備基準によるほか、点検対象設備等の清掃
[bookmark: _GoBack]整備を行わなければならない。

（点検実施条件）
第６条　点検に従事する技術者は、第４条の設備等保守点検に関する技術に精通し、
熟知している者でなければならない。
２　点検業務は、日常の運用に支障をきたさないことを原則とする。
３　本特記仕様書に明示なき事項であっても、業務の履行上、当然必要と思われる
ものについては、乙の負担において処理するものとする。
４　設備の点検測定の結果、測定値を外れている場合は、監督職員の承諾を得た後、
規定値に調整するものとする。
５　保守点検の時期については、甲乙協議により業務計画書に記載する。
また、原則、梅雨時期前に点検実施出来るように協議するものとする。
　　
（安全対策）
第７条　業務の実施に当たっては、交通安全に留意すると共に、作業の安全にも十分
注意を払い、安全確保に努めなければならない。
２　作業点検中、非常事態が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるように
　　しなければならない。

（障害修理）
第８条　点検対象設備に故障が生じた場合又は、保守点検時に故障等が発見された場合
は、監督職員の指示により、乙は速やかに修理調整を行わなければならない。
　なお、時間外において異常発生等があった場合にも、直ちにしかるべき対応の
上、報告するものとする。
２　乙は、軽微な故障については、本契約の範囲内で修理を行うものとする。
ただし、次に掲げるものについては、協議の上、適当な処置を講ずるものと
する。
 （１）　故障装置を製作工場に持ち帰り、修理を要するもの。
 （２）　製作工場から技術者を別途派遣し、修理するもの。
 （３）　天災等、不可抗力によるもの。
 （４）　その他、重大な障害修理を要するもの。
３　故障修理において、現場での修理が不可能な場合は、監督職員の指示による
　ものとする。
４　甲が乙に対し、設備の破損等で緊急対応の要請をした時は、乙は甲の指示に
　従い、所要の補修を行うものとする。なお、乙は、緊急時に対応できる体制を
　整えておかなければならない。
　緊急時の作業等に要した費用及び機器等の不良取り替え費用は、別途協議する。

（部品交換）
第９条　乙は、本特記仕様書に基づき点検及び修理を実施するに当たり、部品交換の
必要が生じた場合は、事前に監督職員に申し出て指示に従い、部品交換を行う
ものとする。
　なお、安価な部品の交換については、乙の負担とする。
　　　
（履行確認）
第１０条　乙は、業務完了後「保守点検記録表」により報告し、甲の確認を受けなけ
　　　ればならない。
　　
（再委託の禁止）　　
第１１条　乙は、この契約の履行について、受託業務の全部又は一部を第三者に委託し、
又は請け負わせてはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
　　
（秘密の保持）
第１２条　乙は、業務の処理上、知り得た情報を他人に漏らしてはならない。
　　　
（協議事項）
第１３条　本特記仕様書に明示なき事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して、これ
を決定する。
